
**MT-120 MB**

PLAADIMÄNGIJA MIKROSÜSTEEM

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD







1.Häälestusnupp **TUNING**

2.USB port

3.Seisurežiimi näidik STANDBY

4.Seisurežiimi **nupp STANDBY**

5.Funktsiooninupp **FUNCTION**

6. ⏮/**P-** : PREV nupp / Eelseadistatud jaamad-

7. ⏭/**P+** : NEXT nupp / Eelseadistatud jaamad+

8. PAUSE-R **/ATS**: PLAY/PAUSE nupp ; Automaatne skannimine ja eelseadistatud raadiojaamad

9. ■ STOP nupp

10.Salvestusnupp **REC (**RECORD) nupp

11.BLUETOOTH näidik

12.Salvestamise näidik REC(RECORD)

13.  Plaadisahtli avamiseks / sulgemiseks

14.**Helitugevuse reguleerimise nupp VOLUME**

15. FM-antenn

16. Kõrvaklappide pesa

17. Pesa **AUX IN**

18. **LINE OUT**: Välise seadme väljundi pesa

19.Sisse-välja lülitamise nupp **POWER ON/OFF**

20.DC IN 12V pesa

21. Kõlari terminalid

22. Kõlari terminalid

23.45RPM adapter

24.Platter

25.Kiiruse valikunupp (33/45/78)

26.Helikäpp

27. AUTOMAATSE KATKESTAMISE (SISSE-VÄLJA LÜLITAMISE) nupp

28. Helikäpa tugi

29. Kassett ja nõel

30. Võll

31. Ülestõstmise hoob

**KÕLARI ÜHENDAMINE**

1. Sisestage kõlari juhtmed, lükates alla vasaku ja parema kõlariterminali terminalihoova.

2. Ühendage kõlar kõlariterminalidega - MUST traat MUSTADE terminalidega ja PUNANE traat PUNASTE terminalidega.

 Traadi sisestamiseks lükake kõlariterminali sakki alla.

 Traadi lukustamiseks terminali laske sakk lahti.


**TOITEALLIKAS**

**AC-adapterit kasutades**

AC adapter:

sisend 100-240 V~ 50/60Hz 1,5 A

Väljund 12,0 V3,0 A



Kaasasolev AC-adapter sobib kasutamiseks ainult vahelduvvooluvõrgus 100-240 V ja see tuleks ühendada ainult nendele näitajatele vastavasse vooluvõrku.

Kui muusika mängimine on lõppenud või kui helitugevus on seadistatud väga vaikseks ja 10 minuti jooksul ei ole seadmel ühtegi juhtnuppu vajutatud, läheb seade automaatselt seisurežiimi, et energiat säästa.

**TÄHELEPANU!**

\*Kaasasolevat AC-adapterit tohib kasutada ainult selle seadmega. Ärge kasutage seda teiste seadmetega.

\*AC-adapteri lahti ühendamist seadme küljest lülitage seade välja. Vastasel juhul võib see saada kahjustada.

\*Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, ühendage AC-adapter vooluvõrgust lahti.

\*Ühendage adapter hõlpsalt ligipääsetavasse seinapistikupessa. Rikete korral tõmmake AC-adapter kohe seinapistikupesast välja.

AC-adapterit kasutatakse väljalülitajana. See on kasutusvalmis seade ning seda ei tohiks ettenähtud kasutamise ajal takistada. Seadme täielikuks lahti ühendamiseks vooluvõrgust tuleb seadme AC-adapter täielikult vooluvõrgust lahti ühendada.

\*Ärge kasutage kahjustada saanud AC-adapterit! Paigutage toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada ja et juhe ei jääks millegi vahele lõksu ega saaks muljuda. Kui toitejuhe on saanud kahjustada, pöörduge teenindusse.

**SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE**

1. Seisurežiimi minemiseks lülitage seadme tagaküljel asuv sisse-välja lülitamise nuppu sisselülitatud asendisse “**ON**”. Seisurežiimi näidik STANDBY muutub PUNASEKS. Seadme sisse lülitamiseks peate vajutama seisurežiimi nuppu **STANDBY**.
2. Seadme välja lülitamiseks vajutage seisurežiimi nuppu **STANDBY** ja lükake seadme tagaküljel asuv sisse-välja lülitamise nupp väljalülitatud asendisse „**OFF**“.

**FUNKTSIOONI VALIMINE**

Funktsiooni (FM/ CD/ USB / PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) valimiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**.

**RAADIO KUULAMINE**

1. Vajutage sisselülitatud seadmel Fm-režiimi valimiseks funktsiooninuppu **FUNCTION**, kuni ekraanile ilmub FM-näidik.

2. Keerake häälestusnuppu **TUNING** kiiresti päri- või vastupäeva. Raadio otsib automaatselt jaama ja hakkab mängima kõige tugevama signaaliga jaama.

3. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.

**Automaatne salvestamine**

Vajutage ja hoidke nuppu **ATS** mõni sekund all. Seade salvestab automaatselt esimesed 20 FM jaama. Juba eelseadistatud kanali salvestamisel kustutatakse eelmine jaam automaatselt ja asendatakse uue jaamaga.

**Eelseadistatud jaamade kuulamine**

1.Vajutage **P-** / **P+** ja korrake seda nii mitu korda, kui on vaja soovitud jaama valimiseks.

2.Reguleerige helitugevuse nupp **VOLUME** soovitud tasemele.

**CD DISC/MP3 KUULAMINE**

1. Vajutage sisselülitatud seadmel CD-režiimi valimiseks funktsiooninuppu **FUNCTION**, kuni ekraanile kuvatakse CD näidik.

2.Plaadisahtli avamiseks vajutage  . Ekraanile kuvatakse kiri "OPEN". Sisestage plaat, nii et sildiga pool on ülespoole. Plaadisahtli sulgemiseks vajutage uuesti  . Ekraanile ilmub mõneks sekundiks “-- .

3. Lugude koguarv kuvatakse ekraanil ja esitus algab automaatselt.

4. Järgmise loo juurde minemiseks vajutage ⏭ . Mitme loo vahelejätmiseks vajutage seda nuppu korduvalt

Loo algusesse minemiseks vajutage ⏮ . Mitme loo võrra tagasiminemiseks vajutage seda nuppu korduvalt.

Loo sees teatud koha kiiresti otsimiseks vajutage ⏮ või ⏭ .

5. Loo esituse katkestamiseks kohe vajutage PAUSE-R . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti PAUSE-R .

6. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu ■ .

**USB ESITUS**

1. Ühendage MP3-failidega USB-mälupulk või MP3-mängija seadme USB porti.

2. Vajutage sisselülitatud seadmel USB-režiimi valimiseks funktsiooninuppu **FUNCTION**, kuni ekraanile kuvatakse USB näidik.

3. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.

4. Järgmise loo juurde minemiseks vajutage ⏭. Mitme loo vahelejätmiseks vajutage seda nuppu korduvalt

Loo algusesse minemiseks vajutage ⏮ . Mitme loo võrra tagasiminemiseks vajutage seda nuppu korduvalt.

Loo sees teatud koha kiiresti otsimiseks vajutage ⏮ või ⏭ .

5. Loo esituse katkestamiseks kohe vajutage nuppu PAUSE-R . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti PAUSE-R .

6. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu ■ .

**USB-mälupulga eemaldamine**

USB-mälupulga eemaldamine

Märkus.

\* USB-mälupulki on erinevaid. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudeleid. Kui seade USB-mälupulka ei toeta, proovige teist mudelit.

\* Seade ei pruugi toetada kõiki USB-mälupulgale salvestatud multimeediafaile.

**FONO KUULAMINE**

1. Vajutage sisselülitatud seadmel fonorežiimi valimiseksfunktsiooninuppu **FUNCTION**, kuni ekraanile kuvatakse PHONO näidik.

2. Võtke nõelalt kate pealt ja vabastage helikäpa alus.

1. Asetage plaat plaadimängijasse ja valige vastavalt plaadile soovitud kiirus (33/45/78).

MÄRKUS. 45RPM singlite mängimisel asetage keskmisele võllile 45 RPM adapter.

1. Helikäpa tõstmiseks lükake tõstmishooba üles ja liigutage helikäpp õrnalt soovitud asendisse plaadile. Lükake tõstmishoob alla ja liigutage helikäppa aeglaselt plaadile. et plaat mängima hakkaks.
2. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.
3. Kui olete sisse lülitanud nupu AUTOMAATNE LÕPPEMINE SEES/VÄLJAS, lõpetab plaat esituse lõppedes automaatselt mängimise. Kui olete nupu AUTOMAATNE LÕPPEMINE SEES/VÄLJAS välja lülitanud, ei lõpeta plaat esituse lõppedes automaatselt mängimist.

Märkus. teatud tüüpi plaatidel võib olla automaaste lõppemise ala, mis jääb väljapoole eelseadistatud piiri. Sel juhul jääb plaat seisma enne viimase loo lõppu. Sel juhul seadistage nupp AUTO-STOP väljalülitatud asendisse "OFF". Nii mängitakse plaat lõpuni. Sel juhul ei jää plaat aga automaatselt seisma. Tõstke helikäpp käsitsi üles ja pange see tagasi alusele. Seejärel lülitage seade välja, et plaadimängija ei pöörleks.

**OLULINE TEAVE!**

Ärge keerake plaadimängijat ega katkestage selle mängimist käsitsi. Plaadimängija aluse liigutamine ilma helikäpa klambrit kinnitamata võib helikäppa või nõela kahjustada.

**HELIALLIKAGA ÜHENDAMINE**

1. Ühendage heliallikas (näiteks MP3-mängija) seadmel tagaküljel asuvasse **AUX IN** pessa (3,5 mm). Juhe ei ole kaasas.

2. AUX-režiimi valimiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**, kuni ekraanile ilmub näidik “ ”.

3. Käivitage heliallikas.

4. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.

5. Esituse katkestamiseks ühendage heliallikas **AUX IN** pesast lahti.

**BLUETOOTHI FUNKTSIOON**

*Bluetooth® sõnamärk* ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning nende kasutamine ettevõtte New One S.A.S poolt on litsentseeritud. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele..

**Bluetoothi funktsiooniga seadme ühendamine**

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage Bluetoothi režiimi valimiseks korduvalt seadmel funktsiooninuppu **FUNCTION.** Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile “”. Bluetoothi näidik hakkab kiiresti vilkuma

2. Lubage Bluetoothi seadmel Bluetooth ja valige seadmete nimekirjast "MUSE MT-120MB". (Täpsemaid juhiseid seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist. Kui seade on edukalt ühendatud, antakse sellest heliga märku.

Nipp: Kui soovite ühendada Bluetoothi kõlari muu Bluetoothi heliseadmega, ühendage esmalt praegune seade lahti ja järgige uue ühenduse tegemiseks ülaltoodud samme.

* Mõnel seadmel (nagu arvutid) tuleb pärast ühendamist Bluetoohi menüüst valida seade ha teha valik “Use as Audio Device (stereo)” vms.
* Ühendus katkeb, kui seade ja/või Bluetoohi seade teineteisest liiga kaugel viiakse. Kui seade Bluetoothi seadme töövahemikku tagasi tuuakse, taastatakse aktiivne ühendus.
* Seadme uuesti sisselülitamisel proovib see automaatselt uuesti viimati ühendatud Bluetoothi seadmega ühenduda..

**Bluetoothi seadme kasutamine**

1. Kasutage Bluetoothi seadet sellega ühendatud seadmega (vt eelmine osa) ja Bluetoothi seadme heli kostub MT-120MB kõlaritest.
2. Esituses pausi tegemiseks vajutage nuppu PAUSE-R . Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.

3. Valige soovitud lugu nupuga 2/ 8.

4. Reguleerige helitugevust helitugevuse nuppudest. Helitugevust saab reguleerida ka ühendatud seadmelt.

**FONO SALVESTAMINE**

1. Ühendage USB-mälupulk USB porti (veenduge, et USB-mälupulgal on piisavalt ruumi kodeeringu salvestamiseks).
2. Järgige osas "FONO KUULAMINE" toodud toiminguid 1-6. Vajutage salvestusnuppu **REC** button. REC näidik süttib ja ikoon ”USB” hakkab vilkuma ning salvestamine algab.
3. Kodeeringu katkestamiseks vajutage ■ . REC näidik kustub.
4. Salvestatu kuulamiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**, et valida USB režiim, kuni ekraanile ilmub USB näidik. Seejärel vajutage ⏮ / ⏭ , et leida USB-mälupulga viimane fail. Esitus algab automaatselt.

**RAADIO SALVESTAMINE**

1. Ühendage USB-mälupulk USB porti (veenduge, et USB-mälupulgal on piisavalt ruumi kodeeringu salvestamiseks).
2. Järgige osas RAADIO KUULAMINE toodud toiminguid 1 kuni 3. Vajutage salvestusnuppu **REC**. REC näidik süttib ja ikoon ”USB” hakkab vilkuma ning salvestamine algab.
3. Kodeeringu katkestamiseks vajutage ■ . REC näidik kustub.
4. Salvestatu kuulamiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**, et valida USB režiim, kuni ekraanile ilmub USB näidik. Seejärel vajutage ⏮ / ⏭ , et leida USB-mälupulga viimane fail. Esitus algab automaatselt.

**AUX IN SALVESTAMINE**

1. Ühendage USB-mälupulk USB porti (veenduge, et USB-mälupulgal on piisavalt ruumi kodeeringu salvestamiseks).
2. Järgige osas "HELIALLIKA ÜHENDAMINE" toodud toiminguid 1-5. Vajutage salvestusnuppu **REC**. REC näidik süttib ja ikoon ”USB” hakkab vilkuma ning salvestamine algab.
3. Kodeeringu katkestamiseks vajutage ■ . REC näidik kustub.
4. Salvestatu kuulamiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**, et valida USB režiim, kuni ekraanile ilmub USB näidik. Seejärel vajutage ⏮ / ⏭ , et leida USB-mälupulga viimane fail. Esitus algab automaatselt.

**BLUETOOTHI SALVESTAMINE**

1. Ühendage USB-mälupulk USB porti (veenduge, et USB-mälupulgal on piisavalt ruumi kodeeringu salvestamiseks
2. Järgige osas "Bluetoothi seadme kasutamine" toodud toiminguid 1-4. Vajutage salvestusnuppu **REC**. REC näidik süttib ja ikoon ”USB” hakkab vilkuma ning salvestamine algab.
3. Kodeeringu katkestamiseks vajutage ■ . REC näidik kustub.
4. Salvestatu kuulamiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**, et valida USB režiim, kuni ekraanile ilmub USB näidik. Seejärel vajutage ⏮ / ⏭ , et leida USB-mälupulga viimane fail. Esitus algab automaatselt.

**CD SALVESTAMINE**

1. Ühendage USB-mälupulk USB porti (veenduge, et USB-mälupulgal on piisavalt ruumi kodeeringu salvestamiseks).

2. Järgige osas "CD DISC/MP3 KUULAMINE" toodud toiminguid 1-6. Vajutage salvestusnuppu **REC**. REC ikoon süttib ja ekraanile ilmub ikoon „ONE“.

3. Vajutage ⏮ / ⏭ , et valida ONE (ühe loo salvestamineCD-lt) või ALL (kogu CD-plaadi salvestamine).

**-Ühe loo salvestamine CD-lt:**

<A> Ekraanile ilmub ikoon ”ONE”. Salvestamise kinnituseks vajutage salvestusnuppu **REC**.

<B>.Ekraanile ilmub “01”. Vajutage salvestatava loo valimiseks nuppu ⏮ / ⏭ ,

<C>.Vajutage valiku kinnitamiseks salvestusnuppu **REC**. Salvestamine algab ja ikoon ”USB” hakkab vilkuma.

<D>.Kodeeringu lõpetamiseks vajutage ■ . Vastasel juhul lõppeb see automaatselt lõppedes.

**-Kogu CD salvestamine:**

**<A> Ekraanile ilmub ikoon ”ALL”**. Salvestamise kinnituseks vajutage salvestusnuppu **REC**.

<B> Salvestamise alustamiseks vajutage uuesti nuppu **REC**. Ikoon ”USB” hakkab vilkuma.

< C>.Kodeeringu lõpetamiseks vajutage ■ . Vastasel juhul lõppeb see automaatselt, kui CD lugu lõppeb.

4. Salvestatu kuulamiseks vajutage korduvalt funktsiooninuppu **FUNCTION**, et valida USB režiim, kuni ekraanile ilmub USB näidik. Seejärel vajutage ⏮ / ⏭ , et leida USB-mälupulga viimane fail. Esitus algab automaatselt.

**KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE (EI OLE SEADMEGA KAASAS)**

**Maksimaalne väljundpinge ≤ 150Mv**

**HOIATUS SEOSES KÕRVAKLAPPIDE HELITUGEVUSEGA**

Ühendage kõrvaklapid kõige väiksemal helitugevusel ja vajadusel suurendage helitugevust järk-järgult. Pikaajaliselt valju muusika kuulamine kõrvaklappidega võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kõrvaklappide ühendamise korral ei tule heli kõlaritest. Tähelepanu! Ärge kuulake muusikat liiga kõvasti.

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikemat aega valju muusikat.

**RCA LINE OUT PESA KASUTAMINE**

Ühendage helijuhtme üks ots (juhe ei ole kaasas) seadme tagaküljel asuvasse **LINE OUT** pessa ja helijuhtme teine ots teisel heliseadmel asuvasse RCA IN pessa või AUX in pessa.

1. Lülitage heliseade sisse.

2. Valige soovitud režiim (PHONO, USB, AUX IN) ja käivitage

## Plaadimängija nõela vahetamine

**Nõela väljavõtmine kassetist**

1. Tõstke helikäpp üles.

Vana nõela eemaldamiseks pange kruvikeeraja nõela otsa ja lükake seda allapoole suunas "A".


2. Eemaldage nõel, tõmmates seda ettepoole ja lükates allapoole.



**Nõela paigaldamine**

1. Hoidke nõela otsast ja sisestage nõel, lükates seda nagu näidatud suunas "B".

2. Lükake nõela ülespoole suunas "C", kuni nõel lukustub korralikult kõige ülemisse asendisse.



**NÄPUNÄITED PLAADIMÄNGIJA TÖÖOMADUSTE PARANDAMISEKS**

1. Plaadimängija katte avamisel või sulgemisel käsitsege seda õrnalt, hoides kinni katte keskelt või kummastki küljest.
2. Ärge puudutage nõelaotsa sõrmedega. Jälgige, et nõel ei läheks vastu plaadi serva.
3. Puhastage nõelaotsa sageli. Kasutage selleks pehmet pintslit ja liigutage seda tagant ettepoole liigutustega.
4. Kui on vaja kasutada nõelapuhastusvedelikku, kasutage seda mõõdukas koguses.
5. Pühkige katet ja plaadimängija korpust õrnalt pehme lapiga. Puhastage plaadimängijat ja katet ainult väikse koguse pehmetoimelise puhastusvahendiga.
6. Ärge kasutage plaadimängija ühegi osa puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega lahusteid.

NEW ONE S.AS, teatab käesolevaga, et seade MUSE MT-120 MB vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnööridele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.muse-europe.com

**TEHNILISED ANDMED**

**TOITEALLIKAS**

AC ADAPTER:

sisend ： AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A

Väljund: DC 12 V 3 A, 36 W 

**RAADIO**

FM raadio: 87,5~108 MHz

**BLUETOOTH**

Bluetoothi versioon: V4.2

Bluetooth:2.402-2.48 GHz

RF väljundvõimsus: 4dBm

Tööraadius: kuni 10 m (seda võivad mõjutada sein ja konstruktsioonid)..

**Tootjal on õigus toote tehnilisi omadusi ja välimust ilma etteteatamata muuta.**

**HOOLDUSTÖÖD**

**Puhastamine**

**Enne seadme hooldustööde tegemist lülitage seade kindlasti välja ja ühendage selle AC-adapter vooluvõrgust lahti.**

- Puhastage seadet pehme, kuiva, puhta lapiga. Puhastage seadme tagaküljel ja külgedel asuvaid õhutusavasid regulaarselt tolmust.

- Lahustid, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad seadet kahjustada.

- Kui seadmesse satub võõrkeha või vedelik, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja laske seade selleks volitatud tehnikul üle vaadata.

**Märkus plaadil**

\* Ärge kasutage ebakorrapärase kujuga CD-plaate (näiteks südamekujulised või kaheksanurksed). See võib põhjustada häireid seadme töös.

\* Ärge pange plaadisahtlisse rohkem kui ühte plaati.

\* Ärge proovige plaadisahtlit mängimise ajal avada.

\* Plaadil olevad kriimustused, mustus või sõrmejäljed võivad põhjustada häireid. Puhastage plaat enne seadme panemist lapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole. Ärge pange plaate kohta, kus on väga kõrge temperatuur või suur niiskus. Need võivad moonduda. Pärast seadmest välja võtmist pange plaat oma ümbrisesse tagasi.

**Olulised märkused**

• Enne seadme transportimist võtke plaat plaadisahtlist välja.

## OHUTUSALANE TEAVE

**TÄHELEPANU!** Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme katet ega tagakülge. Seadmes ei ole kasutajahooldust vajavaid osi. Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooleks.

3Välgunoole sümbol kolmnurga sees on hoiatusteade, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust pingest.

2Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest.

**HOIATUS! TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRHGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.**

TÄHELEPANU! Seadme avamisel ja lukustusmehhanismide kahjustada saamisel muutub laserkiirgus nähtavaks. Ärge vaadake kiire sisse. Klassi 2 lasertoode.

**HOIATUS!**

- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.

- Andmeplaat asub seadme tagaküljel.

- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.

- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudlinad, kardinad jms).

- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.

- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.

- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).

Toitepistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast saate seadme vooluvõrgust lahti ühendada, mistõttu peab seinapistikupesa olema hõlpsasti juurdepääsetav. Täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tuleb seadme pistik täielikult pesast välja tõmmata. Pistikupesa peab seadme kasutamise ajal olema vabalt juurdepääsetav.

- Kiirete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algseadistada.

- Tugev elektromagneväli võib seadme tööd häirida. Sel juhul lähtestage seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.

Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest või seadme edasimüüjalt. (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus)

* NEW ONE S.A.S
* 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa
* 