

### Dviejų zonų karšto oro gruzdintuvė

**AF451EU**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**



ninjakitchen.eu

**LIETUVIŠKAI**

**DĖKOJAME**

**kad įsigijote dviejų zonų karšto oro gruzdintuvę *Ninja® Foodi® MAX***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ** | |  |
| ninjakitchen.eu/register-guarantee | |  |
| Mobiliuoju prietaisu nuskenuokite QR kodą | |  |
| **UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ**  Modelio numeris:  Serijos numeris:  Pirkimo data:  (išsaugokite čekį)  Parduotuvė: | | **PATARIMAS:** modelio ir serijos numerius rasite ant QR kodo lipduko, esančio prietaiso užpakalinėje dalyje prie maitinimo laido. |
| **TECHNINIAI DUOMENYS**  Įtampa: 220–240 V, 50-60 Hz  Galia: 2470 W | |  |
| **1** | ninjakitchen.eu | |



**TURINYS**

[Svarbūs saugos nurodymai 3](#_TOC_250007)

Dalys 5

Susipažinkite su savo karšto oro gruzdintuve 6

[Funkcijų mygtukai 6](#_TOC_250006)

[Valdymo mygtukai 6](#_TOC_250005)

[Prieš pirmąjį naudojimą 6](#_TOC_250004)

*Ninja® Foodi®* zondo naudojimas 7

Jūsų karšto oro gruzdintuvės naudojimas 10

Maisto ruošimas naudojant technologiją *DualZone* 10

Maisto ruošimas vienoje zonoje 12

Maksimalus apskrudimas (Max Crisp) 12

Skrudinimas karštu oru (Air Fry) 13

Mėsos kepimas (Roast) 14

Pašildymas (Reheat) 14

Džiovinimas (Dehydrate) 15

Kepinių kepimas (Bake) 15

[Valymas ir priežiūra 16](#_TOC_250003)

[Naudingi patarimai 16](#_TOC_250002)

[Sutrikimų šalinimas 17](#_TOC_250001)

[Gaminio registravimas 18](#_TOC_250000)

ninjakitchen.eu **2**

# SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

**LIETUVIŠKAI**

**SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI**

**Prieš naudodami savo *Ninja® Foodi®* karšto oro gruzdintuvę *MAX*, perskaitykite visą instrukciją.**

**Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau.**

**ĮSPĖJIMAI**

**22** Neleiskite, kad maisto produktai paliestų kaitinimo elementus. Ruošdami maistą, **NEPERPILDYKITE**. Perpildžius, gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas arba nukentėti saugus prietaiso naudojimas.

**28** Pasilieję maisto produktai gali stipriai nuplikyti. Prietaisą ir laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** laidui karoti nuo stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.

1. Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie supranta galimus pavojus.
2. Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** prietaisu naudotis vaikams. Kai prietaisas naudojamas šalia vaikų, juos atidžiai stebėkite.
3. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
4. Kai prietaisas naudojamas, ant jo nieko **NEDĖKITE** ir nelaikykite.
5. Prietaiso **NEDĖKITE** ant karštų paviršių ar šalia įkaitusių dujinių degiklių ar elektrinių kaitviečių arba į įkaitusią orkaitę arba ant karštos viryklės.
6. **NENAUDOKITE** žemiau stalviršio esančių elektros lizdų.
7. Šio prietaiso **NEJUNKITE** per išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
8. **NENAUDOKITE** ilginamojo laido.

Trumpas maitinimo laidas naudojamas tam, kad sumažėtų pavojus, kai jaunesni kaip 8 metų vaikai pagriebia laidą arba į jį įsipainioja, ir kad sumažėtų žmonių užkliuvimo už ilgo laido pavojus.

1. Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, laido, kištukų ar prietaiso pagrindinio korpuso **NENARDINKITE** į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik komplekte esančiuose stalčiuose.
2. Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. Jeigu pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, prietaiso **NENAUDOKITE**. Jeigu sutrinka prietaiso veikimas arba jis kaip nors pažeidžiamas, tuojau pat nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
3. Prieš naudodami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas.
4. Prietaisui veikiant, **NEUŽDENKITE** oro įėjimo ar oro išėjimo angų. Tai padarius, bus sutrikdytas tolygus maisto ruošimas ir prietaisas gali perkaisti bei sugesti.
5. Prieš įdėdami į pagrindinį bloką išimamą stalčių, įsitikinkite, kad stalčius ir blokas yra švarūs ir sausi; tuo tikslu juos iššluostykite minkštu skudurėliu.
6. Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam

naudojimui. Šio prietaiso **NENAUDOKI-TE** kitaip nei pagal paskirtį. **NENAUDO-KITE** judančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NENAUDOKITE** lauke.

Naudojant netinkamai, galima susižeisti.

1. Pritaikytas naudoti tik ant stalviršio. Įsitikinkite, kad jo paviršius yra horizontalus, švarus ir sausas. Kai prietaisas naudojamas, jo **NEJUDINKITE**.
2. Veikiančio prietaiso **NESTATYKITE** šalia stalviršio krašto.
3. **NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomen-duoja ar neparduoda *SharkNinja*. Priedų nedėkite į mikrobangų krosnelę, skrudini-mo krosnelę, konvekcinę orkaitę ar įprasti-nę orkaitę arba ant keraminės kaitlentės, elektrinės kaitvietės, dujinės viryklės ar lauko kepsninės. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja *SharkNinja*, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba būti sužeisti žmonės.
4. Prieš įjungdami prietaisą, **VISUOMET** įsitikinkite, kad stalčius įdėtas teisingai.
5. Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite bent 6 colių (15 cm) tarpus.
6. Prietaiso **NENAUDOKITE** be įdėtų išimamų stalčių.
7. Šio prietaiso **NENAUDOKITE** gruzdinimui riebaluose.
8. Dėl svyruojančios elektros tinklo įtampos gali keistis prietaiso veikimas. Kad išvengtumėte galimų ligų, termometru patikrinkite, ar maistas paruoštas naudojant rekomenduojamas temperatūras.
9. Jeigu iš prietaiso pradeda veržtis juodi dūmai, jį nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Prieš išimdami bet kokius maisto ruošimo priedus, palaukite, kol nustos eiti dūmai.
10. **NELIESKITE** karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužeidimų, **VISUOMET** naudokite nuo karščio saugančius padėkliukus, virtuvės pirštines ir esamas rankenas.
11. Kad nenusidegintumėte ir nenusiplikytumėte, naudodami prietaisą **NEKIŠKITE** rankų prie maisto ruošimo skaitmeninio zondo.
12. Ypač atsargūs būkite tada, kai prietaise yra karštų maisto produktų. Naudojant neteisingai, galima susižeisti.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nurodo, kad norint suprasti gaminio veikimą ir naudojimą, reikia perskaityti instrukciją. |
|  | Nurodo, kad ignoruojant prie šio simbolio pateiktą įspėjimą, kyla pavojus, dėl kurio galima susižeisti, žūti ar stipriai sugadinti turtą. |
|  | Saugokitės, kad nepaliestumėte karšto paviršiaus. Kad išvengtumėte nudegimų, visuomet naudokite rankų apsaugą. |
|  | Skirta naudoti tik patalpose ir buityje. |




1. Maisto ruošimo proceso metu stalčius ir gruzdinimo plokštė labai įkaista. Stalčių ar plokštę išimdami iš prietaiso, būkite ypač atsargūs. Išėmę stalčių ar plokštę, juos **VISUOMET** padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Maisto ruošimo metu ar tuojau pat po to priedų **NELIESKITE**.
2. Vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
3. Kad tada, kai prietaisu nesinaudojate arba ruošiatės jį valyti, jį atjungtumėte nuo elektros tinklo, jį pirmiausia išjunkite visais valdymo elementais ir po to ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš valydami, ardydami, uždėdami arba nuimdami dalis ir padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol atvės.
4. **NEVALYKITE** metalinėmis šveitimo kempinėmis. Jų dalelės gali nulūžti ir joms susilietus su elektrinėmis dalimis, gali kilti nutrenkimo elektra pavojus.
5. Apie reguliarų prietaiso valymą žr. skyriuje *Valymas ir priežiūra*.

**IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ**


**3** ninjakitchen.eu

ninjakitchen.eu **4**

**DALYS SUSIPAŽINKITE SU SAVO KARŠTO ORO GRUZDINTUVE**

**LIETUVIŠKAI**

Oro įsiurbimo anga



Oro išėjimo anga (yra užpakalyje)

Valdymo skydelis

Nustatant laiką, skaitmeninis ekranėlis rodo VV:MM.



Skaitmeninis maisto ruošimo zondas

Vieta zondui laikyti

Pagrindinis blokas

### FUNKCIJŲ MYGTUKAI

**MAX CRISP (maksimalus apskrudimas):** geriausiai tinka ruošti mažesnius užšaldytų maisto produktų kiekius, pavyzdžiui, gruzdintas bulvytes ir vištienos gabaliukus, kuriems reikia aukštos temperatūros.

**AIR FRY (skrudinimas karštu oru):** šia funk-cija naudokitės, kad maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

**ROAST (mėsos kepimas):** įrenginį naudokite kaip orkaitę, kad mėsa taptų minkšta ir pan.

**REHEAT (pašildymas):** maisto likučius atgaivinkite, juos švelniai pašildydami ir išsaugodami traškumą.

**DEHYDRATE (džiovinimas):** išdžiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves ir gaukite sveikus užkandžius.

**BAKE (kepinių kepimas):** gaminkite keptas vaišes ir desertus.

### VALDYMO MYGTUKAI

Valdo kairėje esančio stalčiaus (1 zonos) galią.



**1**

Valdo dešinėje esančio stalčiaus (2 zonos) galią.



**2**

**KAIRIOSIOS rodyklės:** kairėje nuo ekranėlio esančias rodykles naudokite pageidautinai maisto ruošimo temperatūrai ar mėsos tipui pasirinkti.

**DEŠINIOSIOS rodyklės:** dešinėje nuo ekranėlio esančias rodykles naudokite maisto ruošimo trukmei arba lygiui pasirinkti.

**Mygtukas SYNC:** automatiškai sinchronizuoja maisto ruošimo laikus, kad abi zonos nustotų veikti vienu metu net tada, kai joms nustatyti skirtingi ruošimo laikai.


**Mygtukas MATCH:** kad būtų galima ruošti didesnį tų pačių maisto produktų kiekį arba skirtingus produktus ruošti naudojant tą pačią funkciją, temperatūrą ir trukmę, 2-ai zonai automatiškai priskiria 1-os zonos nuostačius.

**Mygtukas PROBE:** kai naudojate zondą, pasirinkite mažo nuostačio, didelio nuostačio arba rankinį režimą.


**Maitinimo mygtukas:** mygtukas  įjungia ir išjungia prietaisą bei sustabdo visas maisto ruošimo funkcijas.

**PARENGTIES REŽIMAS:** jeigu per 10 minučių su valdymo skydeliu neatliekamas joks veiksmas, prietaisas persijungia į parengties režimą.

**SULAIKYMO REŽIMAS:** režimo SYNC metu, prietaisas rodys „Hold“. Tuo metu vienoje zonoje maisto produktai bus ruošiami, o antroji bus sulaikoma tol, kol ateis sinchronizavimo momentas.

Neprisvylančios

**PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ**

Neprisvylantys stalčiai

gruzdinimo plokštės (po vieną kiekvienam stalčiui)

(po vieną kiekvienai zonai)

* 1. Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juosteles.
  2. Iš pakuotės išimkite visus priedus ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kad išvengtumėte sužeidimų ar turto sugadinimų, ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo nurodymus, įspėjimus ir svarbius saugos nurodymus.
  3. Stalčių ir gruzdinimo plokštes išplaukite karštame muiluotame vandenyje ir tada gerai nuskalaukite bei išdžiovinkite. Stalčiai ir gruzdinimo plokštės yra **VIENINTELĖS** dalys, kurias galima plauti indaplovėje. Tačiau, kad stalčiai ilgiau tarnautų, juos patartina plauti rankomis. Pagrindinio bloko ar zondo **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.

Norėdami užsakyti papildomas arba atsargines dalis ir priedus, apsilankykite **ninjakitchen.eu**.

* 1. Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite bent 6 colių (15 cm) tarpus.

**5** ninjakitchen.eu

ninjakitchen.eu **6**

**LIETUVIŠKAI**

***NINJA®* ZONDO NAUDOJIMAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prieš prijungdami zondą prie prietaiso, įsitikinkite, kad lizde nėra jokių liekanų ir kad laidas nesusimazgęs.  **PASTABA:** Zondą galima naudoti tik 1-e zonoje.   1. Nuimkite kairėje prietaiso pusėje esančio zondo laikymo skyrelio dangtelį. Tada nuo dangtelio nuvyniokite laidą ir nuimkite zondą. Ištraukite 1-os zonos stalčių (prieš prijungdami zondą). 2. Laikydamiesi 9 psl. pateiktų nurodymų, zondą teisingai įsmeikite į mėsą. 3. Zondą prijunkite prie lizdo (esančio valdymo skydelio kairėje pusėje). Kištuką iki galo įstatykite į lizdą ir tada įstatykite stalčių. Kai zondas įstatomas iki galo, turi pasigirsti ir pasijusti spragtelėjimas. Laikymo skyriaus dangtelį uždėkite atgal jam skirtoje vietoje prietaiso šone.   **PASTABA:** zondo laido perteklių galima palikti stalčiuje.   1. Zondą prijungę prie lizdo, pasirinkite 1-ą zoną ir tada pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Kairėje esančiomis rodyklėmis nustatykite maisto ruošimo temperatūrą.   **5a** Mygtuku PROBE pasirinkite mėsos gabalo dydį atitinkantį nuostatį „Small“ (mažas) arba „Large“ (didelis). Kairėje ekranėlio pusėje esančiomis rodyklėmis rinkitės mėsą, o dešinėje pusėje esančiomis rodyklėmis – pageidautiną rezultatą. | | **5b** Pasirinkę režimą „Manual“, naudokite toliau nurodytas rekomenduojamas vidines temperatūras.  **PASTABA:** maistui rekomenduojamų saugių temperatūrų ieškokite vietinių valdžios institucijų maisto produktų standartuose.  **PASTABA:** ruošdami jautieną, rezultatą pasirinkite mažesnį už rekomenduojamą, nes prietaisas perkeps 5–10 °C.   1. Išankstinio įkaitinimo nereikia. Viską pasirinkę, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką START/STOP. Ekranėlyje matysite esamą zondo temperatūrą (PROBE TEMP) ir tikslinę temperatūrą (TARGET TEMP). 2. Pasiekęs pageidautiną rezultatą, prietaisas automatiškai išsijungs. 3. Mėsą perkelkite į lėkštę, kad nusistovėtų temperatūra. Zondą galima ištraukti. Mėsos vidinė temperatūra tolia kils ir tai truks maždaug 3–5 minutes. Tai svarbus etapas, nes nepalikus nusistovėti gali atrodyti, kad ji ne visiškai paruošta. Nusistovėjimo trukmė priklauso nuo mėsos gabalo dydžio, jo formos ir mėsos tipo.   **PASTABA:** zondas bus KARŠTAS. Ištraukdami zondą iš mėsos, naudokite orkaičių pirštines arba žnyples. |
| **7** | ninjakitchen.eu | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SYNC naudojimas su zondu**   1. Apie tai, kaip nustatyti zondą, skaitykite  7 psl. esančiuose 1–3 punktuose. 2. Paspauskite 1-os zonos mygtuką ir pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Mygtu-ku PROBE, priklausomai nuo mėsos gabalo dydžio, pasirinkite „Small“ (mažas) arba „Large“ (didelis) (išsamiau žr. trumpajame vadove). Kairėje esančiais rodyklių mygtukais pasirinkite mėsą, o dešinėje esančiais rodyklių mygtukais – pageidautiną rezultatą. 3. Paspauskite 2-os zonos mygtuką ir pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Nustatykite laiką ir temperatūrą ir pasirinkite SYNC. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite START/STOP.   **PASTABA:** iš pradžių zonos su trumpesne ruošimo trukme srityje bus rodoma „HOLD“ (SULAIKYMAS). Po to ekranėlis pradės rodyti 1-os zonos esamą ir tikslinę temperatūrą bei 2-os zonos eigos brūkšnelius.   1. 1-je zonoje temperatūrai kylant iki tikslinės, 2-je zonoje prasidės maisto ruošimas. Maisto ruošimo ciklo metu ekranėlyje bus rodomi eigos brūkšneliai. Norėdami pamatyti, kiek laiko ik pabaigos, pasirinkite 2-ą zoną.   TIKSLINĖ T-RA ZONDO T-RA   1. Maisto ruošimui pasibaigus abiejose zonose, 1-os zonos ekranėlyje atsiras užrašas „rest“ (nusistovėjimas). Tada ekranėlyje 3 kartus sumirksės „COOL“ (atvėso) ir galiausiai pamatysite „End“ (pabaiga). | **MATCH naudojimas su zondu**   1. Paspauskite 1-os zonos mygtuką ir pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Kairėje esančiomis rodyklėmis nustatykite pageidautiną maisto ruošimo temperatūrą. Mygtuku PROBE pasirinkite mėsos gabalo dydį atitinkantį nuostatį „Small“ (mažas) arba „Large“ (didelis). Išsamiau apie tai žr. trumpajame vedove. Pasirinkę režimą „Manual“ (rankinis), naudokite 7 psl. nurodytas rekomenduoja-mas vidines temperatūras.   Dešinėje ekranėlio pusėje esančiomis rodyklėmis rinkitės mėsą, o kairėje pusėje esančiomis rodyklėmis – pageidautiną rezultatą.   1. Pasirinkite MATCH (suvienodinimas) ir tada, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite START/STOP. | |
| ninjakitchen.eu | | **8** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUKTŲ TIPAS** | **REZULTATO NUOSTATIS** |
| **Žuvis** | Vidutiniškai pusžalė (50 °C) |
|  | Vidutiniškai iškepusi (55 °C) |
|  | Vidutiniškai gerai iškepusi (60 °C) |
|  | Gerai iškepusi (65 °C) |
| **Vištiena / kalakutiena** | Gerai iškepusi (75 °C) |
| **Kiauliena** | Vidutiniškai pusžalė (55 °C) |
|  | Vidutiniškai gerai iškepusi (65 °C) |
|  | Gerai iškepusi (70 °C) |
| **Jautiena / ėriena** | Pusžalė (55 °C) |
|  | Vidutiniškai pusžalė (55 °C) |
|  | Vidutiniškai iškepusi (60 °C) |
|  | Vidutiniškai gerai iškepusi (65 °C) |
|  | Gerai iškepusi (70°C) |

**LIETUVIŠKAI**

***NINJA®* ZONDO NAUDOJIMAS**

### KAIP TEISINGAI ĮSTATYTI ZONDĄ



**MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE**

**TRUMPASIS VADOVAS SU MAISTO RUOŠIMO REKOMENDACIJOMIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAISTO RUOŠIMAS NAUDOJANT TECHNOLOGIJĄ *DUALZONE***  Kad padidėtų universalumas, technologija *DualZone* naudoja dvi maisto ruošimo zonas. Funkcija *Sync* užtikrina, kad nepriklausomai nuo skirtingų maisto ruošimo nuostačių, maisto ruošimas abiejose zonose pasibaigtų kartu ir produktus būtų galima patiekti vienu metu.  **SYNC (be zondo)**  Kad tada, kai produktai ruošiami naudojant skirtingus ruošimo laikus, temperatūras ar net funkcijas, ruošimas baigtųsi vienu metu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.   1. Į stalčius sudėkite maisto produktus, tada stalčius įstatykite į prietaisą. 2. 1-a zona liks šviesti. Funkcijų mygtuku pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite temperatūrą, o dešiniaisiais – laiką.      1. Pasirinkite 2-ą zoną ir tada funkcijų mygtuku pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite temperatūrą, o dešiniaisiais – laiką.     **PASTABA:** 2-ai zonai galite parinkti kitą funkciją. | 1. Paspauskite SYNC ir tada, kad zonoje su ilgesne trukme prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką START/STOP. Kitai zonai bus rodoma **Hold** (sulaikymas). Kai susivienodins abiems zonoms likęs laikas, prietaisas pyptelės ir įjungs antrąją zoną.     **PASTABA:** jeigu nuspręstumėte, kad vienoje iš zonų maisto ruošimas baigėsi nepraėjus visam ruošimo laikui, tą ZONĄ galite SUSTABDYTI. Pasirinkite zoną ir paspauskite START/STOP. Išsamesnius nurodymus žr. 12 puslapyje.   1. Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. Stalčiaus **NEDĖKITE** ant prietaiso viršaus. | |
| ninjakitchen.eu | | **10** |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRODUKTŲ TIPAS** | **ĮDĖJIMAS** | **TEISINGAI** | **NETEISINGAI** |
| **Kepsniai**  **Kiaulienos žlėgtainiai**  **Ėrienos žlėgtainiai**  **Viščiukų krūtinėlės**  **Suvožtiniai**  **Nugarinė**  **Žuvies filė** | * Zondą įstatykite horizontaliai storiausioje mėsos vietoje. * Įsitikinkite, kad zondo galiukas yra mėsos centre ir nenukreiptas į jos apačią ar viršų. |  |  |
|  | * Įsitikinkite, kad zondas yra prie kaulo (bet jo neliečia) ir atokiau nuo riebalų ar kremzlių. |  |
|  | **PASTABA:** storiausia filė vieta gali būti ne centre. Norint gauti pageidautinus rezultatus, svarbu, kad zondo galiukas būtų storiausioje vietoje. |  |
| **Visas viščiukas** | * Zondą įstatykite horizontaliai į storiausią krūtinėlės vietą lygiagrečiai kaului, bet jo nepaliečiant. * Įsitikinkite, kad galiukas pasiekia krūtinėlės storiausios vietos centrą ir neišeina per krūtinėlę į tuštumą. |  |  |

**PASTABA:** su užšaldyta mėsa arba su plonesniais kaip 1,5 cm mėsos gabalais zondo **NENAUDOKITE**.

**SVARBU: apie tai, kaip kepti SYNC ir MATCH naudojant su zondu, žr. trumpajame vadove.**

**9** ninjakitchen.eu

**LIETUVIŠKAI**

**MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE – TĘSINYS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MATCH (be zondo)**  Kad būtų galima ruošti didesnį tų pačių maisto produktų kiekį arba skirtingus produktus ruošti naudojant tą pačią funkciją, temperatūrą ir trukmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.   1. Į stalčius sudėkite maisto produktus, tada stalčius įstatykite į prietaisą. 2. 1-a zona liks šviesti. Funkcijų mygtuku pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite temperatūrą, o dešiniaisiais – laiką.      1. Paspausdami mygtuką MATCH, 1-os zonos nuostačius nukopijuokite į 2-ą zoną. Tada, paspausdami mygtuką STAR/STOP, pradėkite maisto ruošimą abiejose zonose.      1. Kai maisto ruošimas pasibaigs tuo pačiu metu, abiejuose ekranėliuose atsiras „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. | | **Abiejų zonų paleidimas vienu metu, bet ruošimo užbaigimas skirtingais laikais**   1. Pasirinkite 1-ą zoną ir tada funkcijų mygtuku pasirinkite pageidautiną funkciją. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite temperatūrą.      1. Dešiniaisiais rodyklių mygtukais nustatykite laiką.      1. Pasirinkite 2-ą zoną ir pakartokite 1-ą ir 2-ą veiksmus.      1. Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą abiejose zonose.     **PASTABA:** jeigu nuspręstumėte, kad vienoje iš zonų maisto ruošimas baigėsi nepraėjus visam ruošimo laikui, tą ZONĄ galite SUSTABDYTI. Pasirinkite zoną ir paspauskite START/STOP. Išsamesnius nurodymus žr. 12 puslapyje.   1. Pasibaigus maisto ruošimui kiekvienoje zonoje, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“. 2. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. |
| **11** | ninjakitchen.eu | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MAISTO RUOŠIMO UŽBAIGIMAS VIENOJE ZONOJE (KAI NAUDOJAMOS ABI ZONOS)**   1. Pasirinkite zoną, kurią norite išjungti.      1. Kad pasibaigtų maisto ruošimas, paspauskite START/STOP.      1. Ekranėlyje atsiras „End“. Kitoje zonoje maistas bus ruošiamas toliau.     **MAISTO RUOŠIMO PRISTABDYMAS**  Ištraukus stalčių, maisto ruošimas pristabdomas automatiškai. Kad pratęstumėte maisto ruošimą, vėl įstatykite stalčių.  **KAI NAUDOJAMA REŽIMUOSE *SYNC* AR *MATCH***  Kai ištraukiate stalčių, kad ruošimas vis vien būtų baigtas vienu metu, ruošimas kitame stalčiuje pristabdomas automatiškai. Kad ruošimą pratęstumėte abiejose zonose, vėl įstatykite stalčių.  **PASTABA:** jeigu tada, kai naudojamas režimas SYNC, maisto ruošimo metu stalčius ištraukiamas ilgiau kaip 2 minutėms, programa nutraukiama. Norėdami pratęsti maisto ruošimą, kiekvieną zoną turėsite užprogramuoti iš naujo. | **MAISTO RUOŠIMAS VIENOJE ZONOJE**  Kad įjungtumėte prietaisą, maitinimo laido kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą ir tada paspauskite maitinimo mygtuką .  **Max Crisp (maksimalus apskrudimas)**  **PASTABA:** naudojant funkciją *Max Crisp*, reguliuoti temperatūrą neįmanoma ir to nereikia. Temperatūra iš anksto yra nustatyta  kaip 240 °C   1. Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę, tada į jį sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.      1. Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite MAX CRISP.      1. Dešiniosiomis rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 30 minučių laiką.   Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą.     1. Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. | |
| ninjakitchen.eu | | **12** |

**LIETUVIŠKAI**

**MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE – TĘSINYS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Air Fry (skrudinimas karštu oru)**  **PASTABA:** iš anksto yra nustatyta 200 °C temperatūra.   1. Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę, tada į jį sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.      1. Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Funkcijų mygtuku pasirinkite AIR FRY.      1. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite pageidautiną temperatūrą. | | 1. Dešiniosiomis rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką. Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą.     **PASTABA:** kad maisto produktai apskrustų vienodai, maisto ruošimo meto galite išimti stalčių ir produktus papurtyti arba pamaišyti.   1. Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. |
| **13** | ninjakitchen.eu | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roast (mėsos kepimas)**  **PASTABA:** yra nustatyta 190°C temperatūra.   1. Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtinai), tada į jį sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.      1. Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Funkcijų mygtuku pasirinkite ROAST.      1. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite pageidautiną temperatūrą.      1. Dešiniosiomis rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką ir 5 minučių intervalais nuo 1 iki 4 valandų laiką.   Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą.     1. Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. | **Reheat (pašildymas)**  **PASTABA:** yra nustatyta 170°C temperatūra.   1. Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtinai), tada į jį sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.      1. Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Funkcijų mygtuku pasirinkite REHEAT.      1. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite pageidautiną temperatūrą.      1. Dešiniosiomis rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką. Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite pašildymą.      1. Pasibaigus pašildymui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. | |
| ninjakitchen.eu | | **14** |

**LIETUVIŠKAI**

**VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

#### Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia gerai išvalyti. Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

**Dalis/priedas Valymo būdas Ar galima plauti indaplovėje?**

**Pagrindinis blokas**

**Stalčiai ir gruzdinimo plokštės**

**Zondas**

Norėdami nuvalyti pagrindinį bloką ir valdymo skydelį, juos nušluostykite drėgnu skudurėliu.

**PASTABA:** Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.

Juos galima plauti indaplovėje arba rankomis. Jeigu plaunate rankomis, pabaigoje visas dalis išdžiovinkite ore arba sausai nušluostykite rankšluosčiu. Tačiau, kad stalčiai ilgiau tarnautų, juos patartina plauti rankomis.

Zondo nedėkite į indaplovę ir nepanardinkite į vandenį ar kitą skystį. Švariai nušluostykite drėgnu skudurėliu.

#### Ne

**Taip**

**Ne**

Jeigu prie gruzdinimo plokščių arba stalčių prilimpa maisto likučiai, juos sudėkite į plautuvę su šiltu muiluotu vandeniu ir leiskite pamirkti.

**NAUDINGI PATARIMAI**

* + 1. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Jeigu produktai persidengia, praėjus pusei ruošimo laiko, juos papurtykite.
    2. Maisto ruošimo metu ruošimo temperatūrą ir laiką pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog pasirinkite zoną, kurioje norite keisti, tada kairiosiomis rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o dešiniosiomis rodyklėmis – laiką.
    3. Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.
    4. Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlį) pritvirtinkite kokteilių pagaliukais.
    5. Gruzdinimo plokštės stalčiuose esančius produktus pakelia taip, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuliuoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
    6. Pasirinkę maisto ruošimo funkciją, paspausdami mygtuką START/STOP, galite iš karto pradėti maisto ruošimą. Prietaisas veiks, naudodamas numatytąją temperatūrą ir laiką.
    7. Kad su šviežiomis daržovėmis ir bulvėmis gautumėte geriausius rezultatus, įpilkite bent vieną valgomąjį šaukštą aliejaus. Norėdami tam tikro apskrudimo, aliejaus įpilkite daugiau.
    8. Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Vidinei mėsos ir žuvies temperatūrai stebėti patariame naudoti termometrą su momentiniais rodmenimis.
    9. Kad gautumėte geriausius rezultatus ir produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dehydrate (džiovinimas)**  **PASTABA:** yra nustatyta 60°C temperatūra.   1. Į stalčių vienu sluoksniu sudėkite maisto produktus. Tada į stalčių virš produktų įdėkite gruzdinimo plokštę ir ant jos sudėkite antrą produktų sluoksnį. 2. Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Ratuku pasirinkite DEHYDRATE. Ekranėlyje pamatysite numatytąją temperatūrą. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite pageidautiną temperatūrą.      1. Dešiniosiomis rodyklėmis 15 minučių intervalais nustatykite iki nuo 1 iki 12 valandų laiką.   Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite džiovinimą.     1. Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. | | **Bake (kepinių kepimas)**  **PASTABA:** yra nustatyta 160°C temperatūra.   1. Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtinai), tada į jį sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.      1. Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinki-te ją). Funkcijų mygtuku pasirinkite BAKE.     **PASTABA:** norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, temperatūrą sumažinkite 10 °C.   1. Kairiaisiais rodyklių mygtukais nustatykite pageidautiną temperatūrą.      1. Dešiniosiomis rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką ir 5 minučių intervalais nuo 1 iki 4 valandų laiką.   Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą.     1. Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.      1. Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. |
| **15** | ninjakitchen.eu | |

ninjakitchen.eu

**LIETUVIŠKAI**

## SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

#### Kaip, naudojant vieną zoną, nustatyti temperatūrą arba laiką?

Pasirinkite aktyvią zoną, tada kairiosiomis rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o dešiniosiomis rodyklėmis – laiką.

#### Kaip, naudojant dvi zonas, nustatyti temperatūrą arba laiką?

Pasirinkite pageidautiną zoną, tada kairiosiomis rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o dešiniosiomis rodyklėmis – laiką.

#### Ar prietaisą reikia iš anksto įkaitinti?

Prietaiso nereikia iš anksto įkaitinti.

#### Ar galiu atskirose zonose ruošti skirtingus maisto produktus ir nebijoti kryžminio užsiteršimo?

Taip, abi zonos yra savarankiškos ir turi atskirus kaitinimo elementus bei ventiliatorius.

#### Kaip pristabdyti atgalinį laiko skaičiavimą?

Išėmus stalčių iš prietaiso, atgalinio laiko skaičiavimo laikmatis pristabdomas automatiškai. Norėdami pratęsti maisto ruošimą, stalčių atgal įstatykite per 10 minučių, nes kitaip maisto ruošimas bus nutrauktas.

#### Kaip išjungti vieną zoną, kai naudoju abi zonas?

Pasirinkite tą zoną, kurią norite išjungti, ir paspauskite mygtuką START/STOP.

#### Ar stalčių saugu dėti ant stalviršio?

Maisto ruošimo metu stalčius įkaista. Su juo elkitės atsargiai ir dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.

#### Kada reikia naudoti gruzdinimo plokštę?

Gruzdinimo plokštę naudokite tada, kai norite, kad maisto produktai apskrustų. Plokštė pakelia stalčiuje esančius maisto produktus, kad oras galėtų judėti po jais ir aplink juos ir tada jie apskrunda tolygiai.

#### Kodėl mano maisto produktai paruošiami ne visiškai?

Įsitikinkite, kad maisto ruošimo metu stalčius įstatytas iki pat galo. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Kad produktai apskrustų tolygiai, papurtydami stalčių sumaišykite produktus. Maisto ruošimo metu ruošimo temperatūrą ir laiką pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog kairiosiomis rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o dešiniosiomis rodyklėmis – laiką.

#### Kodėl mano maisto produktai pridegę?

Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Kad produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.

#### Kodėl tam tikri produktai kartais skraido karšto oro gruzdintuvėje?

Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Lengvus maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlį) pritvirtinkite kokteilių pagaliukais.

#### Ar karšto oro gruzdintuvėje galima ruošti šlapius, patežusius produktus?

Taip, bet naudokite tinkamą apvoliojimo techniką. Maisto produktus pirmiausiai reikia padengti miltais, tada kiaušiniu ir tada duonos trupiniais. Kad ventiliatorius nenupūstų duonos trupinių, juos kaip reikiant prispauskite prie apvoliojamų produktų.

#### Kaip zondą laikyti jam skirtame skyrelyje?

Pirmiausiai į skyrelį įstatykite zondą ir tada rodyklės kryptimi apvyniokite laidą.

#### Kodėl prietaisas pypsi?

Arba pasibaigė maisto ruošimas arba prietaisas rodo, kad ruošimas prasidėjo kitoje zonoje.

#### Kodėl užtemsta ekranėlis?

Prietaisas persijungia į parengties režimą. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite maitinimo   
mygtuką .

#### Kodėl ekranėlyje rodomas simbolis „E“?

Prietaisas blogai veikia. Internete pagalbą rasite adresu *ninjakitchen.eu*.

## GAMINIO REGISTRAVIMAS

#### DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai gaminį Europoje įsigyjate kaip vartotojas, dėl su gaminio kokybe susijusių įstatymais nustatytų teisių (jūsų „teisėtų teisių“) turite tam tikrą naudą. Šiomis teisėtomis teisėmis galite pasinaudoti savo mažmenininko atžvilgiu. Tačiau *Ninja* yra taip įsitikinusi savo gaminių (toliau *Gaminių*) kokybe, kad jums suteikiame dvejų metų gamintojo garantiją. Ši garantija Gaminiui galioja tik tuo atveju, jeigu jis buvo įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos yra susiję tik su mūsų garantija – jūsų kaip pirkėjo teisėtos teisės nepasikeičia. Turėkite omenyje, kad 2 metų garantija galioja visose ES šalyse.

Toliau išdėstytos sąlygos nusako *SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Vokietija) („mus“ , „mūsų“ arba „mes“)* parengtos garantijos prielaidas ir turinį. Jos nepakeičia jūsų teisėtų teisių ar jūsų mažmenininko įsipareigojimų jums ir jūsų sutarties su juo.

Tas pat galioja, jeigu Gaminį įsigyjate tiesiai iš *Ninja*.

#### *Ninja®* garantija

Buitinis virtuvės prietaisas yra nemaža investicija. Jūsų naujasis prietaisas gerai dirbti turi kiek įmanoma ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbus dalykas, kuris parodo kaip stipriai gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo pagaminimo kokybe.

[Internete pagalbą rasite adresu *www.ninjakitchen.eu*.](http://www.ninjakitchen.eu/)

#### Kaip užregistruoti mano garantiją?

Savo garantija internetu galite užregistruoti per 28 dienas nuo pirkimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums prireiks toliau nurodytos informacijos apie gaminį.

* Modelio Nr.
* Serijos Nr. (tik tada, kai yra)
* Gaminio pirkimo data (čekis arba važtaraštis)

[Kad užregistruotumėte internetu, apsilankykite adresu *www.ninjakitchen.eu*](http://www.ninjakitchen.eu/) **SVARBU**

* Jūsų Gaminiui skirta 2 metų garantija pradeda galioti nuo pirkimo datos.
* Visą šį laiką turėkite pirkimo čekį. Jeigu jums tektų pasinaudoti garantija, kad patikrintume, ar mums pateikta informacija yra teisinga, mums prireiks čekio. Jeigu galiojančio čekio pateikti negalėsite, garantija negalios.

#### Kokie yra mano garantijos užregistravimo privalumai?

Užregistravę savo garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su informacija, patarimais ir konkursais. Jūs sužinosite paskutines naujienas apie naujas *Ninja* technologijas ir gaminius. Jeigu garantiją užregistruosite internete, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

[Išsami informacija apie mūsų privatumo politiką yra pateikta adresu *www.ninjakitchen.eu*](http://www.ninjakitchen.eu/)

#### Kokio ilgumo garantija suteikiama mūsų Gaminiams?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybe reiškia,, kad jūsų Gaminiui suteikiama dvejų metų garantija.

**17** ninjakitchen.eu

ninjakitchen.eu **18**

**LIETUVIŠKAI**

**PASTABOS**

#### Ką apima garantija?

Garantija apima jūsų Gaminio taisymą arba keitimą (*Ninja* nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbus (įskaitant gabenimo ir pristatymo išlaidas), jeigu tai susiję su defektu dėl konstrukcijos, medžiagų arba gamybos.

Mūsų garantija suteikiama papildomai prie jūsų kaip vartotojo teisėtų teisių.

#### Ko garantija neapima?

* Normalus nusidėvėjimas.
* Atsitiktiniai pažeidimai, dėl nerūpestingo naudojimo ar priežiūros, dėl netinkamo virtuvės prietaiso naudojimo nesilaikant su virtuviniu prietaisu pateiktos *Ninja®* naudojimo instrukcijos atsiradę gedimai.
* Virtuvinio prietaiso naudojimas kitu tikslu nei įprastinis buitinis naudojimas.
* Dalių, kurios surinktos ar sumontuotos nesilaikant naudojimo instrukcijos, naudojimas.
* Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs *Ninja®* komponentai, naudojimas.
* Neteisingas sumontavimas (išskyrus atvejus, kai sumontuoja *Ninja®*).
* Remontas ar perdarymai, kuriuos atliko kitos šalys nei *Ninja* ar jos atstovai, nebent galite įrodyti, kad kitų atlikti remontai ar perdarymai nėra susiję su defektu, kuriam reikalaujate garantijos.

#### Kur galiu įsigyti originalias *Ninja* atsargines dalis ir priedus?

*Ninja* atsargines dalis ir priedu kuria tie patys inžinieriai, kurie kuria mūsų *Ninja* prietaisus. Visą *Ninja* prietaisams skirtų *Ninja* atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite adresu [*www.ninjakitchen.eu*](http://www.ninjakitchen.eu/).

Nepamirškite, kad, naudojant ne *Ninja* atsargines dalis, gali nustoti galioti jūsų prietaiso garantija. Tačiau jūsų teisėtos teisės nepasikeis.

**19** ninjakitchen.eu

ninjakitchen.eu **20**